ŠPECIFIKÁCIA OBJEKTU A CENY ZA VÝKON KONTROLNEJ ČINNOSTI	
 	 	kontrola systému EZS	 	 	 	 	 	
Názov objektu:	GP- Štúrova, Bratislava	Kategória	 	 	
Objednávateľ: 	Generálna Prokuratúra SR	Zľava	 	 	 	
Vzdialenosť objektu:	Koeficient	 	 	 	
Zhotoviteľ: 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Koeficient na množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Kontrolná činnosť systému EZS	 	 	 	 	0,00	
1.	 	Test ACC 	ks	1,000	0,000	 	0,00	
2.	 	Skúška činnosti ústredne EZS bez sľučiek na PCB	ks	1,000	0,000	 	0,00	
3.	 	Skúška činnosti ovládacieho a signalizačného panela	ks	3,000	0,000	 	0,00	
4.	 	Skúška činnosti koncentrátora	ks	3,000	0,000	 	0,00	
5.	 	Skúška činnosti priestorového PIR detektoru s antimaskingom	ks	2,000	0,000	 	0,00	
6.	 	Skúška činnosti magnetického kontaktu štandard	ks	4,000	0,000	 	0,00	
7.	 	Skúška činnosti akustického detektora rozbitia skla	ks	1,000	0,000	 	0,00	
8.	 	Skúška činnosti PA drôtové a ostatné núdzové tlačidlá	ks	2,000	0,000	 	0,00	
9.	 	Skúška činnosti detektora deštrukčných hlukov	ks	1,000	0,000	 	0,00	
10.	 	Skúška činnosti infrazávory, mikrovlnnej bariéry, kontrola funkčnosti, nastavenie, vyčistenie	ks	4,000	0,000	 	0,00	
 	 	Skúška činnosti ročne	ks	1,000	 	0,00	0,00	
11.	 	Test ACC	ks	1,000	0,000	 	0,00	
12.	 	Ročná údržba ústredne EZS bez sľučiek na PCB	ks	1,000	0,000	 	0,00	
13.	 	Ročná údržba ovládacieho a signalizačného panelu, preskúšanie funkcií, vyčistenie	ks	3,000	0,000	 	0,00	
14.	 	Ročná údržba koncentrátora, meranie hodnôt, vyčistenie	ks	3,000	0,000	 	0,00	
15.	 	Ročná údržba  priestorového detektoru PIR s antimaskingom, kontrola funkčnosti, nastavenie, vyčistenie	ks	2,000	0,000	 	0,00	
16.	 	Ročná údržba magnetického kontaktu štandard, kontrola funkčnosti, nastavenie, vyčistenie	ks	4,000	0,000	 	0,00	
17.	 	Ročná údržba PA - drôtové a ostatné núdzové tlačidlá, kontrola funkčnosti, nastavenie, vyčistenie	ks	2,000	0,000	 	0,00	
18.	 	Ročná údržba akustického detektora rozbitia skla, kontrola funkčnosti, nastavenie, vyčistenie	ks	1,000	0,000	 	0,00	
19.	 	Ročná údržba detektora deštrukčných hlukov KSM, kontrola funkčnosti, nastavenie, vyčistenie	ks	1,000	0,000	 	0,00	
20.	 	Ročná údržba infrazávory, mikrovlnnej bariéry, kontrola funkčnosti, nastavenie, vyčistenie	ks	4,000	0,000	 	0,00	
		Ročná údržba EZS - ročná kontrola	ks	1,000	 	0,00	0,00	
 	 	Celkom kontrolná činnosť ročne (EUR bez DPH)	 	 	 	 	0,00	
								
		Celkom kontrolná činnosť ročne (EUR s DPH)					0,00