Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky/zmluvy

Dodávka vybraného hardvérového vybavenia a súvisiacich softvérových licencií v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR

Východiskové informácie
Prokuratúra je sústava štátnych orgánov, ktoré chránia práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Generálna prokuratúra SR) je ústredný  štátny orgán a najvyšší orgán prokuratúry, ktorý je nadriadený ostatným orgánom prokuratúry. Sídli v Bratislave a na jej čele stojí generálny prokurátor, ktorý priamo alebo prostredníctvom vedúcich prokurátorov, určených prokurátorov a zamestnancov riadi činnosť Generálnej prokuratúry SR a činnosť ostatných prokuratúr.

Generálna prokuratúra SR zabezpečuje:
•	plnenie úloh patriacich do pôsobnosti generálneho prokurátora, 
•	riadi, organizuje a kontroluje činnosť podriadených prokuratúr, 
•	dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podriadenými prokuratúrami, 
•	vedie register trestov a zabezpečuje ochranu údajov uvedených v registri trestov pred zničením odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo rozširovaním podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov,
•	plní úlohy v oblasti informačného systému verejnej správy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spravuje a zabezpečuje Centrálny informačný systém prokuratúry a v spolupráci s podriadenými prokuratúrami zabezpečuje prevádzku a ochranu ich informačných systémov a 
•	plní ďalšie úlohy podľa pokynov generálneho prokurátora.

Generálna prokuratúra SR realizuje projekt „Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR“, ktorého cieľom je zefektívnenie a zvýšenie kvality a transparentnosti poskytovania služieb Generálnej prokuratúry SR prostredníctvom nového informačného systému Generálnej prokuratúry SR a dodávky vybraného hardvérového vybavenia a súvisiacich softvérových licencií.

Ciele zákazky/zmluvy
Cieľom zákazky/zmluvy je:
1.	Doplnenie a obnovenie zastaraného HW a licencií
2.	Vytvorenie technologických a infraštruktúrnych predpokladov na realizáciu projektu „Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR“

Súvisiace projekty a programy 
Predmet zákazky/zmluvy „Dodávka vybraného hardvérového vybavenia a súvisiacich softvérových licencií v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR“ je súčasťou projektu „Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR“, ktorý je predmetom Žiadosti o NFP. 

Verejné obstarávanie predmetu zákazky/zmluvy „Dodávka vybraného hardvérového vybavenia a súvisiacich softvérových licencií v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR“ súvisí aj s ďalšími verejnými obstarávaniami realizovanými v rámci projektu „Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR“, a to:
1. verejné obstarávanie „Dodávka nového informačného systému Generálnej prokuratúry SR a súvisiacich služieb a tovarov v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR“
2. verejné obstarávanie predmetu zákazky „Publicita a informovanosť v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR“ a

Predpoklady a riziká

Predpokladmi sú:
1. budovanie informačného systému v rámci projektu „Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR“ v súlade s určeným harmonogramom;
2. zabezpečenie súčinnosti medzi úspešným uchádzačom (dodávateľom), dodávateľom nového informačného systému Generálnej prokuratúry SR a verejným obstarávateľom.

Rizikami sú: 
1. nedostatočná spolupráca dodávateľa s dodávateľom nového informačného systému Generálnej prokuratúry SR a verejným obstarávateľom,
2. možné zmeny rozhodnutí Riadiaceho orgánu pre OPIS a Európskej komisie týkajúce sa OPIS,
3. prípadné časové posuny v implementácii jednotlivých aktivít projektu „Elektronické služby Generálne prokuratúry SR“.

Stručný opis predmetu zákazky/zmluvy
Predmetom zákazky/zmluvy je dodávka vybraného hardvérového vybavenia a súvisiacich softvérových licencií, v rámci ktorej bude nakúpená a inštalovaná infraštruktúra IT, prostredníctvom ktorej budú poskytované služby eGovernmentu. Dodávka bude realizovaná v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR. 

Podrobný opis predmetu zákazky/zmluvy

Dodávateľom dodávané zariadenia/tovary musia spĺňať minimálne technicko-prevádzkové parametre týchto technických zariadení/tovarov, ktoré sú uvedené v opise predmetu zákazky/zmluvy. 

Dodávateľ je povinný zabezpečiť dovoz kompletnej dodávky, zloženie na miesto dodania predmetu zákazky/zmluvy, inštaláciu t.j. uvedenie tovaru do prevádzky s následným odskúšaním funkčnosti. K inštalácii a uvedeniu tovaru do prevádzky musia byť dodané všetky časti systému, software a spotrebného materiálu, ktoré sú potrebné pre úspešnú inštaláciu a plynulú prevádzku týchto systémov.

Ku každému zariadeniu/tovaru dodávateľ dodá minimálne:
a) technickú dokumentáciu od výrobcu v slovenskom, prípadne českom jazyku,
b) návod na použitie (manuál) v slovenskom, prípadne českom jazyku,
c) v prípade nevyvíjaného (komerčného) software minimálne dokumentáciu od výrobcu v anglickom jazyku.

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje, alebo odkazy na konkrétneho výrobcu/výrobný postup/značku/patent/typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, t.j. preukázateľne rovnakými alebo lepšími parametrami ako sú požadované.

Všetky zariadenia/tovary musia byť technologicky vyspelé značkové produkty, nové, nepoužité, plne jednotné.

Realizácia a inštalácia dodávok podľa tejto zákazky musí byť termínovo v súlade s harmonogramom projektu „Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR“.

Dodávateľ musí pri realizácii jednotlivých činností spolupracovať s odbornými garantmi, ktorých mu pridelí verejný obstarávateľ.

Softvérové a hardvérové komponenty pre potreby projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR 

A.	Licencie softvéru na zabezpečenie vysokej dostupnosti databázových a aplikačných serverov 
B.	Licencie pre systém zálohovania dát  
C.	Licencie operačných systémov pre vybrané aplikačné a databázové servery 
D.	Hardvérové a softvérové komponenty pre digitalizačné pracoviská rezortu prokuratúry
E.	Pracovné stanice a notebooky pre zamestnancov rezortu prokuratúry na prístup k vybraným elektronickým službám
F.	Diskové polia typu NAS pre okresné prokuratúry 
G.	Komponenty pre vybavenie pracovníkov prostriedkami na zaručený elektronický podpis.

Zoznam, počet a požadované parametre dodávaných komponentov:

A.	Licencie softvéru na zabezpečenie vysokej dostupnosti databázových a aplikačných serverov

Parameter	Požadovaná minimálna hodnota parametra	Ponúkaná hodnota parametra
(doplní uchádzač)	
Minimálny počet licencií softvéru na zabezpečenie vysokej dostupnosti typ 1	3ks, platné pre server typu SPARC T5-2		
Podpora operačných systémov	Podpora OS, ktoré sa nachádzajú v IT prostredí zadávateľa: Solaris SPARC / Solaris x64, Windows Server, Linux RedHat		
Automatizovaný failover a failback databázových a aplikačných služieb servera v rámci dátového centra	Áno		
Automatizovaný failover a failback databázových a aplikačných služieb servera  medzi dátovými centrami vzdialenými viac ako 100km - geocluster	Áno	
	
Automatizovaný failover a failback databázových a aplikačných služieb servera medzi dvojicou klastov	Áno		
Automatizovaný failover služieb servera replikujúcich dáta cez RecoverPoint alebo ekvivalentnú technológiu na ochranu dát	Áno		
Systémová a prevádzková podpora	Súčasťou dodávky musí byť systémová a prevádzková podpora dodanej technológie s dobou odozvy max. 4 hodiny a dobou odstránenia závady max. 16 pracovných hodín v trvaní min 12 mesiacov		

B.	Licencie pre systém zálohovania dát

Parameter	Požadovaná minimálna hodnota parametra	Ponúkaná hodnota parametra
(doplní uchádzač)	
Počet a typ licencií softvéru na zálohovanie dát pre primárne dátové centrum	1ks 
Licencia pre zálohovanie celej infraštruktúry primárneho  dátového centra s neobmedzeným množstvom páskových knižníc, páskových mechaník, databázových a aplikačných klientov, LAN free zálohovania s minimálnym počtom  5TB dát		
Počet a typ licencií softvéru na zálohovanie dát pre záložné dátové centrum	1ks 
Licencia pre zálohovanie celej infraštruktúry sekundárneho dátového centra s neobmedzeným množstvom páskových knižníc, páskových mechaník, databázových a aplikačných klientov, LAN free zálohovania s minimálnym počtom  5TB dát		
Kompatibilita a podpora operačných systémov	Podpora OS, ktoré sa nachádzajú v IT prostredí zadávateľa: Solaris SPARC, Solaris x64, Windows Server, Linux RedHat		
Podpora online zálohovania virtuálnych serverov (napr. vmware) cez  snapshot	Áno		
Podpora obnovy vybraných súborov Windows virtuálneho servera bez nutnosti obnovy celého virtuálneho servera	Áno		
Podpora automatizovaného "exportovania" a "importovania"  zálohovaných dát z primárnej do sekundárnej  lokality (cez TCP/IP, nie prenosom pások) na druhy nezávislý zálohovací server (nie druhy uzol klastra)	Áno		
Podpora online zálohovania databázových serverov nasadených v prostredí zadávateľa  	Podpora databázových platforiem používaných v prostredí obstarávateľa: Sybase ASE a MSSQL DB, bez obmedzenia počtu serverov		
Možnosť deduplikácie zálohovaných dát na klientoch aj na zálohovacích serveroch	Áno		
Podpora zálohovania dát na pásku a disk	Áno		
Systémová a prevádzková podpora	Súčasťou dodávky musí byť systémová a prevádzková podpora dodanej technológie s dobou odozvy max. 4 hodiny a dobou odstránenia závady max. 16 pracovných hodín v trvaní min 12 mesiacov		

C.	Licencie operačných systémov pre vybrané aplikačné a databázové servery

Parameter	Požadovaná minimálna hodnota parametra	Ponúkaná hodnota parametra
(doplní uchádzač)	
Operačný systém typ 1	Windows Server Standard		
Počet licencií Operačného systému typ 1	18		
Operačný systém typ 2	Windows Server Datacenter		
Počet licencií Operačného systému typ 2	13		

D.	Hardvérové a softvérové komponenty pre digitalizačné pracoviská rezortu prokuratúry

Parameter	Požadovaná minimálna hodnota parametra	Ponúkaná hodnota parametra
(doplní uchádzač)	
Skener typ1	Počet ks 18		
Dimenzované na priemernú dennú záťaž	3000 listov		
Spôsob skenovania	Podávač, Flatbet		
Optické rozlíšenie	min. 600 Dpi		
Farebné skenovanie	ČB, odtiene sivej, farebné		
Podpora štandardov	Twain, Kofax VRS		
Dodatočné SW vybavenie	Cofax VRS		

Parameter	Požadovaná minimálna hodnota parametra	Ponúkaná hodnota parametra
(doplní uchádzač)	
Skener typ2	Počet ks 59		
Dimenzované na priemernú dennú záťaž	2000 listov		
Spôsob skenovania	Podávač, Flatbet		
Optické rozlíšenie	min. 600 Dpi		
Farebné skenovanie	ČB, odtiene sivej, farebné		
Podpora štandardov	Twain, Kofax VRS		
Dodatočné SW vybavanie	Cofax VRS		

Parameter	Požadovaná minimálna hodnota parametra	Ponúkaná hodnota parametra
(doplní uchádzač)	
OCR softvér	Licencia OCR softvéru s centrálnym licencovaním (centrálny licenčný server) na počet 30 mil. listov ročne.		
Funkcionalita	rozpoznávanie obsahu dokumentov a vytváranie PDF dokumentov s  textovou vrstvou		
Podpora kódovania / jazykov	Podpora skenovania textov v slovenskom jazyku		
Kompatibilita	OCR kompatibilné so súčasným riešením skenovacích pracovísk verejného obstarávateľa realizovanom na systéme Abbyy FineReader		

E.	Obstaranie pracovných staníc pre zamestnancov rezortu prokuratúry na prístup k vybraným elektronickým službám

Parameter	Požadovaná minimálna hodnota parametra	Ponúkaná hodnota parametra
(doplní uchádzač)	
Pracovná stanica typ1	Počet ks 657		
Prevedenie	Tower / (Small Form Factor), 2 x USB 3.0 vpredu		
CPU	Počítač s x86-64 mikroprocesorom s výkonovým číslom podľa benchmarku SPEC CPU2006 base minimálne 40,0  		
Operačná pamäť	8 GB DDR3, 1600 MHz
		
Kapacita pevného disku	500 GB, SATA 3, 7200 ot.
		
Zvuková karta	Integrovaná High Definition		
Grafická karta	Integrovaná, 1GB, podpora DirectX 10.1		
LAN	Integrovaná Gigabit Ethernet		
Optická mechanika	DVD +/- RW SATA		
I/O	4x USB 2.0, 2x USB 3.0, D-Sub, DVI, 1x RJ-45, audio-in/out, bez TPM chipu		
Monitor 	Min. 22 palcov, 16:9/16:10, kontrast 1000:1, rozlíšenie 1920 x 1080 bodov, DVI, D-Sub, odozva 5ms, TCO 5.0, reproduktory		
Príslušenstvo	USB klávesnica slovenská, USB optická myš s kolieskom, flash 8GB USB 3.0 		
Operačný systém	Microsoft Windows 7 Professional Edition 64bit OS SK		
Záruka	3 roky		

Parameter	Požadovaná minimálna hodnota parametra	Ponúkaná hodnota parametra
(doplní uchádzač)	
Pracovná stanica typ2	Počet ks 44		
Prevedenie	Tower 		
CPU	počítač s x86-64 mikroprocesorom s výkonovým číslom podľa benchmarku SPEC CPU2006 base minimálne 120,0                                                     		
Operačná pamäť	16 GB DDR3, 1600 MHz, možnosť rozšíriť na 32 GB		
Kapacita pevného disku	2 x 2 TB Serial ATA 6.0 Gb/s, 64 MB L2 cache,  7200 ot./min., možnosť pridať ďalší disk, podpora RAID 01 		
Zvuková karta	Integrovaná High Definition, vrátane interného reproduktora		
Grafická karta	neintegrovaná, 2 GB GDDR3 nezdieľanej pamäte, PCIe x16 2.0, podpora DirectX 11		
LAN	Integrovaná Gigabit Ethernet		
Optická mechanika	Blu-ray RW a DVDRW mechanika s Lightscribe		
I/O	2 x USB3.0 na prednom paneli, 8 x USB 2.0,  1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, audio-in/out, bez TPM chipu		
Interná čítačka pamäťových kariet	pripojenie čítačky cez rozhranie USB 3.0 (napájanie zo zbernice USB 3.0), Porty: 1x USB 3.0 čelný port, SD/SDHC/SDXC/Mini SD/Micro SD (T-Flash)/MS/MS Duo/MS PRO/MS PRO Duo/MS Micro (M2)/MS PRO-HG Duo/MMC/RS MMC/MMC Micro/MMC Mobile/xD/CF		
Monitor 	Min. 24 palcov, 16:9/16:10, kontrast 1000:1 rozlíšenie 1920 x 1080 bodov, DVI , HDMI, D-Sub, podpora VESA, odozva 2 ms		
Príslušenstvo	USB klávesnica slovenská, USB optická myš s kolieskom, reproduktory, flash 64GB USB 3.0		
Operačný systém	Microsoft Windows 7 Professional Edition 64bit OS SK		
Záruka	3 roky		

Parameter	Požadovaná minimálna hodnota parametra	Ponúkaná hodnota parametra
(doplní uchádzač)	
Notebook typ 1	Počet ks 720		
CPU	počítač s x86-64 mikroprocesorom s výkonovým číslom podľa benchmarku Passmark CPU Mark min. 3600 bodov		
Operačná pamäť	4 GB DDR3, 1600 MHz
		
Kapacita pevného disku	500 GB, SATA 
		
Multimedia	Podpora High-definition audio
Reproduktory 2x 2 W
Zabudovaný mikrofón
Webová kamera HD		
Komunikácia	WiFi 802.11b/g/n
LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps		
Rozhrania	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x slúchadlá / mikrofón, 1x RJ-45, čítačka pamäťových kariet, dokovací konektor, bez TPM chipu		
Optická mechanika	DVD +/- RW		
Monitor 	15" TFT LCD, 1366 x 768 pixelov		
Externý monitor	Min. 22 palcov, kontrast 1000:1 rozlíšenie 1920 x 1080 bodov, odozva 5ms, TCO 5.0		
Príslušenstvo	USB klávesnica slovenská, USB optická myš s kolieskom, taška, dokovacia stanica min. s portami: 2 x USB, 1x VGA, DVI-D, RJ45, flash 8GB USB 3.0		
Operačný systém	Microsoft Windows 7 Professional Edition 64bit OS SK		
Záruka	3 roky		

Parameter	Požadovaná minimálna hodnota parametra	Ponúkaná hodnota parametra
(doplní uchádzač)	
USB smerový mikrofón 	Počet 900 ks 		
Smerový mikrofón rušiaci okolitý hluk (Noise Cancelling Microphone)	USB monoaurálna náhlavová slúchadlová sáda s mikrofónom		

F.	Diskové polia typu NAS pre okresné prokuratúry

Parameter	Požadovaná minimálna hodnota parametra	Ponúkaná hodnota parametra
(doplní uchádzač)	
Diskové pole typu NAS	Počet 60 ks, podporuje min. 40 súčasne pripojených používateľov		
Pamäť	512 MB DDR3		
Osadená disková kapacita 	2 x 1 TB 3,5“ alebo 2,5“ SATA II, RAID (0/1)		
Maximálna disková kapacita	8 TB		
Rozhrania	2 x USB 3.0, 1 x LAN 10/100/1000		
Záruka	3 roky		

G.	Komponenty pre vybavenie pracovníkov prostriedkami na zaručený elektronický podpis

Parameter	Požadovaná minimálna hodnota parametra	Ponúkaná hodnota parametra
(doplní uchádzač)	
HW produkt pre zaručený elektronický podpis (ZEP) – podpisovacie zariadenie.	900 ks nosičov ZEP s minimálnymi parametrami: Certifikát SSCD produktu v produktu v zmysle Zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie vo forme USB tokenu s integrovanou čítačkou a čipovou kartou. Štandardizované rozhranie PKCS #11.		
Kvalifikovaný certifikát – zaručený elektronický podpis	Vydanie 900 ks kvalifikovaného certifikátu pre potreby podpisovania dokumentov zaručeným elektronickým podpisom  vydaným certifikačnou autoritou s platnosťou 2 roky